|  |
| --- |
| **Практическое задание федерального этапа**  **Всероссийского конкурса профессионального мастерства**  **«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея»** |

1. **ФОРМА УЧАСТИЯ**

Индивидуальное выполнение задания.

1. **ЗАДАНИЕ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ**

Количество часов на выполнение задания: 4 ч.

Задание и время его выполнения приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № задания | Наименование задания | Максимальный балл | Время на выполнение |
| 1. | Изготовление женского платья | 70 | 4 часа |

Задание составлено согласно стандартам и техническим условиям, принятым в промышленности.

1. **ОПИСАНИЕ РАБОТ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ**

В данном задании необходимо изготовить женское платье в соответствии с Техническим рисунком (Приложение №1), описанием внешнего вида (Приложение №2) и деталями кроя изделия, выполненными по лекалам, представленным в приложении (Приложение №3).

В ходе выполнения задания конкурсант должен продемонстрировать умения:

* с высокой точностью выполнять пошив изделия, используя наиболее подходящие инструменты и оборудование;
* изготовлять одежду на конкретную фигуру (манекен);
* пользоваться технологическим оборудованием, производить его регулировку, устранять простые неисправности (замена иглы при поломке);
* соблюдать правила безопасного труда и высокой организации рабочего места;

Участник должен выполнить:

* пошив платья в соответствии с техническим рисунком, описанием внешнего вида и кроем изделия.

Платье должно отвечать следующим требованиям:

* иметь законченный внешний вид;
* соответствовать техническому рисунку;
* иметь характеристики, определенные заданием;
* демонстрировать качество изготовления конструкции и выполнения технологической обработки изделия.

По истечении четырех астрономических часов конкурсант должен сдать готовую или неготовую работу для выставления оценки.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ**

В данном разделе приведены основные графические материалы, необходимые для визуального понимания задания и описание внешнего вида модели женского платья.

Приложение №1. Технический рисунок модели женского платья

Приложение №2. Описание внешнего вида модели женского платья

Приложение №3. Общий вид комплекта лекал

Приложение №4. Рекомендуемое оборудование

**Приложение №1**

**Технический рисунок**

**модели женского платья**



**Приложение №2**

**Описание внешнего вида**

**модели женского платья**

Платье женское без подкладки из легкой драпирующейся ткани плательно-блузочного ассортимента для средней возрастной группы. Силуэт платья полуприлегающий, длина ниже колена. Изделие без рукава, отрезное по линии талии, с имитацией запаха. Линия талии с внутренней стороны присборена на эластичную тесьму. Низ изделия закруглен.

Перед платья отрезной по линии талии с имитацией запаха.

Верхняя частьпереда платья состоит из двух полочек. В области груди расположены настрочные клапаныпрямоугольной формы. Лацканы и борта обтачаны подбортами.

Нижняя часть переда платья состоит из двух полочек. Срез борта обработан узким швом вподгибку с закрытым срезом.

Спинка платья отрезная по линии талии.

Проймы окантованы бейкой из основного материала, с отделочной строчкой на 7 мм от сгиба, фиксирующей бейку на изнаночной стороне.


Воротник отложной пиджачного типа с острыми концами. Шов втачивания воротника и свободный срез подборта окантованы бейкой из основного материала в один прием. В области горловины бейка настрочена по сгибу. Воротник закреплен на лацкан машинной строчкой по концам воротника от шва втачивания воротника на 2 см.

Срез низа обработан узким швом вподгибку с закрытым срезом.

**Приложение №3**

**Общий вид комплекта лекал**

**женского платья**



**Приложение №4**

**Рекомендуемое оборудование**

**для изготовления женского платья**

**Оборудование:**

Универсальная машина

Оверлок пятиниточный

**Средства малой механизации:**

Приспособление окантовыватель, установленное на универсальную машину

**Прочие инструменты и приспособления:**

Ножницы-перекусы

Линейка металлическая 15 см

Мел-мыло